**采购需求**

**1.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经评审小组审核认可。**

**2.如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但供应商提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于竞价文件的相关要求。**

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **主要技术参数** | **拟采购****数量** | **单价最高****限价** |
| 1 | 一次性真空采血管（酶免检测专用） | （一）一次性酶免采血管（规格：12\*100mm 5ml）1、标本种类：血浆/全血；2、采血量要求：5ml；3、最大真空误差：±10%；4、添加剂状态：雾状；5、储存环境温度：4℃-25℃；6、微生物限度：辐照灭菌；7、常用容器尺寸：12×100mm；8、容器材料：塑料（PET）；9、添加剂种类：EDTA.K2；10、添加剂浓度：1.5-2.2mg/ml；11、胶塞硬度：40°-55°；12、极限离心转速：3000g；13、用途：血常规、糖化血红蛋白、交叉配型等。 | 45000个 | 0.55元/个 |
| 2 | 试管架 | （二）试管架（规格：13#50孔）1、材料：试管架上中下平板为PS材料制作，两侧板为ABS材料制作；2、外观：产品沿口无明显直、横飞边；产品无明显发雾现象；不允许有头发、蚊虫、油污等外来异物；产品不得有烧焦、缺料等问题；浇口不得有明显扎手感；3、物理性能：第一层、第二层、第三层平板与两侧板相互能配套；4、包装要求：单只用16.34\*4s高压空白袋塑封，纸箱内套一层82\*82\*1.5s的薄膜袋，40只/箱。 | 100个 | 10元/个 |
| 3 | 放免试管12\*75 | （三）放免试管（规格：12\*75mm）1、外观：呈透明状，内外表面应光洁，不应有缺料、飞边、穿孔、杂质、气泡、裂纹及明显变形等缺陷存在；2、物理性能：试管承受1700G的离心力，持续离心10分钟不破裂。 | 5000个 | 0.17元/个 |
| 4 | 塑料试管帽13通用 | （四）塑料试管帽（规格：13通用）1、外观：无直、横飞边或因为模具错位而造成的飞边，无拉毛，无凹陷、无凸起；产品无变形、弯曲；产品无油污、黑点、杂质等缺陷；口对面无明显排气现象，浇口不得高于平面0.2mm；2、物理性能：Φ13\*78，Φ13\*75管内装5ml玫瑰红水溶液，Φ13\*100管内装6ml玫瑰红水溶液，盖上通用盖，不弹盖，倒置15分钟不漏液。 | 90000个 | 0.07元/个 |
| 5 | 冷冻管1.8ml刻度 | （五）冷冻管（规格：1.8ml刻度）1、外观：产品的外形结构和尺寸应符合标准规定；产品呈无色透明或半透明状，内外表面应光洁，不应有毛刺、飞边、穿孔、裂痕、杂质、气泡及明显变形等缺陷存在；产品管口应平整；产品管壁分布应均匀；标线、字样应清晰、完整，标线应平直，粗细和分格均匀。2、物理性能：产品管体与管盖配合应良好；将液体注至最高标线，颠倒十次后不应有水渗出；产品的容量允差应符合标准规定。 | 100个 | 0.5元/个 |
| 6 | 10ul带滤芯吸头 | （六）带滤芯吸头（规格：10ul、50ul、200ul、1000ul）1、材料：吸头盒、吸头：PP（聚丙烯）原料；2、滤芯：超高分子量聚乙烯材料；3、吸头呈半透明状，表面光洁，无明显变形，不得有裂纹、擦痕、穿孔、杂质、油污、气泡等缺陷。4、吸头色泽应均匀，同支吸头不允许有明显可见的色差和分色线存在；5、吸头两端面应平整、光滑，不允许有明显毛刺、飞边；6、吸头应挺直，壁厚均匀，整体匀称，不得有明显的弯曲现象；7、吸头盒体呈不透明状，吸头盒盖呈半透明状，表面应光洁，不应有飞边、缺料、裂痕及明显收缩变形等缺陷存在；8、物理性能：吸头的尺寸应符合要求；吸头与移液器的配合应良好，使用中不得有脱落和漏液现象；吸头内壁应光滑，移液后不得有残留液体挂壁现象；吸头与吸头盒孔配合顺利，无卡阻无晃荡现象。 | 1000个 | 0.25元/个 |
| 7 | 50ul带滤芯吸头 | 2000个 | 0.25元/个 |
| 8 | 200ul带滤芯吸头 | 2000个 | 0.25元/个 |
| 9 | 1000ul带滤芯吸头 | 2000个 | 0.25元/个 |
| 10 | 一次性使用吸头配吉尔森吸头200ul | （七）一次性使用吸头（规格：配吉尔森吸头200ul、配芬兰吸头1000ul）1、吸头呈半透明状，表面光洁，无明显变形，不得有裂纹、擦痕、穿孔、杂质、油污、气泡等缺陷；2、吸头色泽应均匀，同支吸头不允许有明显可见的色差和分色线存在；3、吸头两端面应平整、光滑，不允许有毛刺、飞边；4、吸头应挺直，壁厚均匀，整体匀称，不得有明显的弯曲现象；5、物理性能：吸头的尺寸应符合要求；吸头与移液器的配合应良好，使用中不得有脱落和漏液现象；吸头的内壁应光滑，移液后不得有残留液体挂壁现象。 | 2000个 | 0.1元/个 |
| 11 | 一次性使用吸头配芬兰吸头1000ul | 1000个 | 0.1元/个 |

**二、服务期**

合同签订生效之后，服务期1年。为了保障服务的延续性，服务周期采取1+1+1模式，即服务1年期满后，经采购人考核合格，且双方需求没有变化，可以续签一年，最多续签两次。

**三、质量要求**

供应商提供的货物必须完全符合国家规定的质量标准和相关行业标准，均为厂家全新、原装、正宗产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和技术参数的要求。

**四、质保期要求**

供应商所投货物质保期不低于 1 年，质保期自验收合格后起算。

**五、供货及售后服务要求**

1.成交供应商接到采购人供货通知，根据采购人通知的规格型号和数量按计划送货，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。

2.成交供应商根据采购人采购计划进行供货，不允许超计划供货，超出计划的数量，采购人不予验收入库，由成交供应商无条件带回。

3.成交供应商所投的品牌货物在使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。

4.按采购人实际需求进行供货，成交供应商须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

**5.成交供应商承诺成交后配备合适的运输车辆或选择具备相应资质和能力的物流公司承担配送服务。（响应文件中需提供承诺函并加盖供应商公章）**

**六、报价要求**

供应商按单价进行报价，其单价报价不得超过单价最高限价。报价应包含产品费用、运费(多次分批量送货，含装卸力资）、税费、检验费、保险费、仓储费、包装费、售后服务等为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用。供应商应结合采购需求及自身情况合理报价，一旦成交，成交单价后期将不作任何调整。

**七、验收**

验收时采购人和成交供应商双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。

**八、付款方式**

1.结算原则：结算时按实际供货量进行结算。其结算价=实际供货数量\*成交单价。

2.分批次供货，合同履行完毕且经采购人验收合格后一次性付款。