**采购需求**

**1.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经评审小组审核认可。**

**2.如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但供应商提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于竞价文件的相关要求。**

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **主要技术参数** | **数量** | **单价最高限价** | **备注** |
| 1 | 献血条形码 | 1.规格：157mm×84mm；  2.面纸基本克重：65±10%g/m²；  3.面纸厚度：0.075±10%mm；  4.底纸：白色底纸；  5.底纸基本克重：80±10%g/m²；  6.胶黏剂：永久性胶黏剂；  7.储存：在常温、适宜湿度、阴凉干燥环境下，最低储存期限是一年；  8.出具标签对血液安全证明**（响应文件中提供带有CMA或CNAS标志的“急性经口毒性”检测报告复印件，或提供承诺函承诺成交后签订合同前提供相关检测报告供采购人查验）**；  9.须符合《血站技术操作规程（2019版）》附录G:血袋标签确认方法的要求：  9.1.全血标签经离心后，血浆标签经离心、冷冻、水浴后，标签不能分离；  9.2.粘贴在导管上的条码，经离心、冷冻后在常温条件下自然融化2小时，条码与导管之间不能出现分离；  9.3.对直接粘贴在冰冻血浆（制品表面不平整）袋上的标签，粘贴时制品不需擦拭，可直接粘贴，不能出现标签打滑的现象；  9.4.对冷藏后血液制品上的标签，应进行血袋与血袋之间、手指与标签之间进行摩擦，摩擦后标签上的油墨不得脱落；  9.5.各类条码在常温、冷藏、冷冻、水浴后均能为条形码识读器所读码。 | 42000张 | 0.5元/张 | 普通 |
| 2 | 低温血液标签 | 1.规格：130mm×80mm；  2.面纸基本克重：70g／㎡±10%g／㎡；  3.面纸厚度：0.08mm；  4.底纸：兰色格拉辛底纸；  5.底纸基本克重：65g／㎡；  6.底纸厚度：0.056mm；  7.胶黏剂：永久性胶黏剂；  8.最低贴标环境温度：5℃；  9.使用温度范围：-60℃～＋50℃；  10.储存：在常温、适宜湿度、阴凉干燥环境下，最低储存期限是一年；  11.出具标签对血液安全证明（**响应文件中提供带有CMA或CNAS标志的“急性经口毒性”检测报告复印件，或提供承诺函承诺成交后签订合同前提供相关检测报告供采购人查验**）。  12.**提供标签产品适用血站现有的DATAMAX AS/AC标签打印机的证明文件或承诺函**；  13.须符合《血站技术操作规程（2019版）》附录G:血袋标签确认方法的要求：  13.1.全血标签经离心后，血浆标签经离心、冷冻、水浴后，标签不能分离；  13.2.粘贴在导管上的条码，经离心、冷冻后在常温条件下自然融化2小时，条码与导管之间不能出现分离；  13.3.对直接粘贴在冰冻血浆（制品表面不平整）袋上的标签，粘贴时制品不需擦拭，可直接粘贴，不能出现标签打滑的现象；  13.4.对冷藏后血液制品上的标签，应进行血袋与血袋之间、手指与标签之间进行摩擦，摩擦后标签上的油墨不得脱落；  13.5.各类条码在常温、冷藏、冷冻、水浴后均能为条形码识读器所读码。 | 80000张 | 0.75元/张 | 耐低温、耐水浴，适用于血站现有的DATAMAX AS/AC标签打印机 |
| 3 | 碳带 | 1.规格：92mm×300mm；  2.碳带基材：聚酯薄膜；  3.基材厚度：0.0045±10%mm；  4.墨层颜色：黑；  5.墨层透过浓度：0.65～1.65；  6.**提供碳带适用血站现有的DATAMAX AS/AC标签打印机的证明文件或承诺函。** | 40卷 | 200元/卷 | 适用于血站现有的DATAMAX AS/AC标签打印机 |
| 备注 | | 1.供应商的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。  2.以上技术参数需全部满足，参数内容以响应表内容为准，需按要求提供证明材料予以证明，未提供的视为无效响应。 | | | |

**二、货物质量及售后服务要求**

1.货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。采购文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

**三、报价要求**

供应商按总价进行报价，其报价不得高于最高限价（单价报价不得超过单价最高限价）。报价内应包含产品费用、运费(含装卸力资）、税费、检验费、仓储费、包装费、保险费、售后服务等为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用。供应商应结合采购需求及自身情况合理报价，一旦成交，其成交价(成交单价)不作任何调整。

1. **其他要求**

**成交单位在签订合同前，须提供低温血液标签样品（20张）进行耐低温和耐水浴质量测试，如不符合低温血液标签第13条参数要求，采购人有权中止，并由第二成交候选人按顺序递补，依此类推**。

1. **验收**

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

**六、付款方式**

**本项目分批次供货，按实结算，一年合同期内分两次结清款项。分项单价作为据实结算的依据。**